Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

|  |
| --- |
| **Komora Laminarna** |
| **Wymagania** | **Oferowane usługi[[1]](#footnote-1)****[TAK / NIE]** |
| Konstrukcja nośna, podwalina umożliwiająca całkowitą konstrukcję instalacji *clean room* zgodnie z URS. | wymagane |  |
| Obudowa pomieszczenia *clean room* (poszycie) zgodne z URS. | wymagane |  |
| System sufitowy, uszczelniany, dedykowany do *clean room* zgodne z URS. | wymagane |  |
| Drzwi - przeznaczone do *clean room*. Szczelne powietrzne o płaszczyznach łatwo zmywalnych. Pakiet szybowy, uszczelka dolna opadająca, samozamykacz, klamko-klamka zgodny z URS.  | wymagane |  |
| System kontroli i monitorowania dostępu (*Room Monitoring System*, RMS) zgodny z URS. | wymagane |  |
| Wykonanie instalacji wentylacyjnej spełniającej wymagania powietrza nawiewanego o klasie czystości ISO8 zgodnie z opisem URS.- centrala wentylacyjna;- kanały nawiewne i odciągowe, podwieszanie do konstrukcji; - izolacja kanałów wełna mineralną;- elementy regulacyjne;- elementy dystrybucji powietrzna (nawiewnik, wywienik);- wymiennik ciepła/chłodnica glikolowa (z agregatem wody lodowej – jeśli konieczna);- elementy regulacji i sterowania, programatory itp., - elementy zapewniające uzyskanie, utrzymanie i kontrolę różnicy ciśnień (komora-śluza-hala) dla standardu ISO8;- okablowanie i oprzyrządowanie; - temperatura pracy 22 – 24oC. | wymagane |  |
| Wykonanie pełnej kwalifikacji instalacyjnej (*clean room*, instlacja klimatyzacyjna) oraz kwalifikacji operacyjnej zgodnie z URS. | Wymagane |  |
| Oświadczenie, że instalacja będze spełniać wymagania przepisów prawa budowlanego, wymogania przepisów BHP. | wymagane  |  |
| Oświadczenie, że wykonawca przedstawi pełną dokumentację projektową i powykonawczą.  | wymagane |  |

1. Proszę odpowiedzieć, czy oferowane przez Państwa produkty spełniają dane parametry [↑](#footnote-ref-1)